**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Основные характеристики (классификация горючести, наполнение, RAL, размер)** |
| РЕГИОН(город)установки: |  |
| Снеговая нагрузка, кН |  |
| Ветровая нагрузка, м/с |  |
| НАЗНАЧЕНИЕ (склад, гараж, а/сервис, промздание, спорт…) |  |
| ТИП (А-арочный, Б-балочный, В-с верт. Стенками, Д-с двускатной крышей, АК –коровник, ТМУ-военный) |  |
| ВИД (стационарный/мобильный, частота монтажа/демонтажа) |  |
| ТИП ФУНДАМЕНТНОГО ОСНОВАНИЯ (ленточный фундамент, дорожные плиты [указать толщину], винтовые сваи с ростверком, буронабивные сваи с ростверком, асфальтная площадка [указать толщину]) |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (летнее/всесезонное) |  |
| Вентиляция (тентовая решетка, металлическая решетка, пластм. решетка) |  |
| ШИРИНА, м \* |  |
| ДЛИНА, м \* |  |
| ВЫСОТА боковой стены, м\* |  |
| ВЫСОТА общая, м |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ (однослойное, двухслойное, двухслойное с утеплителем) \* |  |
| ВОРОТА (Тип, размеры ВхШ, количество, место установки) |  |
| ДВЕРИ (Тип, размеры ВхШ, количество, место установки, открывание – правое/левое) |  |
| ОКНА(Тип, размеры ВхШ, количество, место установки) |  |
| Материал каркаса  (С245(ст3 свыше -40)/С345(09Г2С ниже -40)) |  |
| ОКРАСКА каркаса/цвет |  |
| Крыша (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Стены (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Торец крыша (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Торец стены (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Наличие рекламы/логотипа |  |
| Крыша (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Стены (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Торец крыша (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Торец стены (плотность, производитель, горючесть) |  |
| Условия доставки (самовывоз/услуги КАМТЕНТ) |  |
| Способ отгрузки (Еврофура, контейнер и пр.) |  |
| Ответственная сторона (Заказчик/ КАМТЕНТ) |  |
| Назначение использования внутренней площади конструкции |  |
| **Дополнительные требования (например: наличие пристроя, системы вентиляции, отопления, освещения)** |  |